**OZNAKE OBAVIJESTI (P) PREMA CLP UREDBI I NJENIM IZMJENAMA**

Prilikom odabira oznaka obavijesti u skladu s člancima 22. i 28. stavkom 3. Uredbe CLP, dobavljači mogu kombinirati oznake obavijesti iz popisa, pazeći na jasnoću i razumljivost uputa.

U slučaju kad se unutar uglate zagrade […] nalazi neki tekst u oznaci obavijesti, to znači da taj tekst u uglatoj zagradi nije potrebno koristiti u svim slučajevima i da bi ga trebalo koristiti samo u određenim okolnostima. U tim slučajevima, uvjeti za korištenje kojima se objašnjava kad bi taj tekst trebalo koristiti dani su u stupcu 5. Priloga IV. Uredbe CLP.

Ako se kosa ili dijagonalna crta [/] nalazi u tekstu oznake obavijesti, to znači da se treba odlučiti između izraza koji su odvojeni tom crtom u skladu s uputama iz Priloga IV. Uredbe CLP.

Kad se tri točke […] nalaze u tekstu oznake obavijesti, pojedinosti o informaciji koju treba pružiti navedene su u stupcu 5. Priloga IV. Uredbe CLP.

Ako se u tekstu petog stupca Priloga IV. Uredbe CLP navodi da se oznaka obavijesti može izostaviti ako se na naljepnici nalazi druga oznaka obavijesti, ta se informacija može iskoristiti prilikom odabira oznaka obavijesti u skladu s člancima 22. i 28. Uredbe CLP.

**Legenda:** Nova oznaka

**Oznake obavijesti – opće**

P101 Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu.

P102 Čuvati izvan dohvata djece.

P103 Prije uporabe pročitati naljepnicu.

**Oznake obavijesti – sprječavanje**

P201 Prije uporabe pribaviti posebne upute.

P202 Ne rukovati prije upoznavanja i razumijevanja sigurnosnih mjera predostrožnosti.

P210 Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora

paljenja. Ne pušiti.

P211 Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja.

P212 Izbjegavati zagrijavanje u zatvorenom prostoru ili smanjenje udjela desenzitirajućeg agensa.

P220 Čuvati odvojeno od odjeće i drugih zapaljivih materijala.

P222 Spriječiti dodir sa zrakom.

P223 Spriječiti dodir s vodom.

P230 Čuvati navlaženo s …

P231 Rukovati i skladištiti u inertnom plinu/…

P232 Zaštititi od vlage.

P233 Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.

P234 Čuvati samo u originalnom pakiranju.

P235 Održavati hladnim.

P240 Uzemljiti i učvrstiti spremnik i opremu za prihvat kemikalije.

P241 Rabiti [električnu/ventilacijsku/rasvjetnu/…] opremu koja neće izazvati eksploziju.

P242 Rabiti neiskreći alat.

P243 Poduzeti mjere za sprečavanje statičkog elektriciteta.

P244 Spriječiti dodir ventila i spojnica s uljem i masti.

P250 Ne izlagati mrvljenju/udarcima/trenju/…

P251 Ne bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe.

P260 Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol.

P261 Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.

P262 Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom.

P263 Izbjegavati dodir tijekom trudnoće i dojenja.

P264 Nakon uporabe temeljito oprati …

P270 Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.

P271 Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru.

P272 Zagađena radna odjeća ne smije se iznositi izvan radnog prostora.

P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.

P282 Nositi zaštitne rukavice za hladnoću i zaštitu za lice ili zaštitu za oči.

P283 Nositi odjeću otpornu na vatru ili nezapaljivu odjeću.

P284 (U slučaju nedovoljne ventilacije) nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava.

P231 + P232 Rukovati i skladištiti u inertnom plinu/… Zaštititi od vlage.

**Oznake obavijesti – postupanje**

P301 AKO SE PROGUTA:

P302 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM:

P303 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom):

P304 AKO SE UDIŠE:

P305 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA:

P306 U SLUČAJU DODIRA S ODJEĆOM:

P308 U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost:

P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…

P311 Nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…

P312 U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…

P313 Zatražiti savjet/pomoć liječnika.

P314 U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet/pomoć liječnika.

P315 Hitno zatražiti savjet/pomoć liječnika.

P320 Hitno je potrebna posebna liječnička obrada (vidjeti … na ovoj naljepnici).

P321 Potrebna je posebna liječnička obrada (vidjeti … na ovoj naljepnici).

P330 Isprati usta.

P331 NE izazivati povraćanje.

P332 U slučaju nadražaja kože:

P333 U slučaju nadražaja ili osipa na koži:

P334 Uroniti u hladnu vodu [ili omotati vlažnim zavojem].

P335 Izmesti zaostale čestice s kože.

P336 Zamrznute dijelove odmrznuti mlakom vodom. Ne trljati oštećeno mjesto.

P337 Ako nadražaj oka ne prestaje:

P338 Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.

P340 Premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje.

P342 Pri otežanom disanju:

P351 Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta.

P352 Oprati velikom količinom vode/…

P353 Isprati kožu vodom [ili tuširanjem].

P360 Odmah isprati zagađenu odjeću i kožu velikom količinom vode prije uklanjanja odjeće.

P361 Odmah skinuti svu zagađenu odjeću.

P362 Skinuti zagađenu odjeću.

P363 Oprati zagađenu odjeću prije ponovne uporabe.

P364 I oprati je prije ponovne uporabe.

P370 U slučaju požara:

P371 U slučaju velikog požara i velikih količina.

P372 Opasnost od eksplozije.

P373 NE gasiti vatru kada plamen može zahvatiti eksplozive.

P375 Gasiti s veće udaljenosti zbog opasnosti od eksplozije.

P376 Ako je sigurno, zaustaviti istjecanje.

P377 Požar zbog istjecanja plina: ne gasiti ako nije moguće sa sigurnošću zaustaviti istjecanje.

P378 Za gašenje rabiti …

P380 Evakuirati područje.

P381 U slučaju istjecanja ukloniti sve izvore paljenja.

P390 Apsorbirati proliveno kako bi se spriječila materijalna šteta.

P391 Sakupiti proliveno/rasuto.

P301 + P310 AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…

P301 + P312 AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…

P302 + P334 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: uroniti u hladnu vodu ili omotati vlažnim zavojem.

P302 + P352 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode/…

P304 + P340 AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava

disanje.

P306 + P360 U SLUČAJU DODIRA S ODJEĆOM: odmah isprati zagađenu odjeću i kožu velikom količinom vode prije uklanjanja odjeće.

P308 + P311 U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: nazvati CENTAR ZA KONTROLU

OTROVANJA/liječnika/…

P308 + P313 U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.

P332 + P313 U slučaju nadražaja kože: zatražiti savjet/pomoć liječnika.

P333 + P313 U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.

P336 + P315 Zamrznute dijelove odmrznuti mlakom vodom. Ne trljati oštećeno mjesto. Hitno zatražiti savjet/pomoć liječnika.

P337 + P313 Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.

P342 + P311 Pri otežanom disanju: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

P361 + P364 Odmah skinuti svu zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe.

P362 + P364 Skinuti zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe.

P370 + P376 U slučaju požara: ako je sigurno, zaustaviti istjecanje.

P370 + P378 U slučaju požara: za gašenje rabiti …

P301 + P330 + P331 AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje.

P302 + P335 + P334 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: izmesti zaostale čestice s kože. Uroniti u hladnu vodu [ili omotati vlažnim zavojem].

P303 + P361 + P353 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom [ili tuširanjem].

P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.

P370 + P380 + P375 U slučaju požara: evakuirati područje. Gasiti s veće udaljenosti zbog opasnosti od eksplozije.

P371 + P380 + P375 U slučaju velikog požara i velikih količina: evakuirati područje. Gasiti s veće udaljenosti zbog opasnosti od eksplozije.

P370 + P372 + P380 + P373 U slučaju požara: opasnost od eksplozije. Evakuirati područje. NE gasiti vatru kada plamen zahvati eksplozive.

P370 + P380 + P375 [+ P378] U slučaju požara: evakuirati područje. Gasiti s veće udaljenosti zbog opasnosti od eksplozije. [Za gašenje rabiti…].

**Oznake obavijesti – skladištenje**

P401 Skladištiti u skladu s…

P402 Skladištiti na suhom mjestu.

P403 Skladištiti na dobro prozračenom mjestu.

P404 Skladištiti u zatvorenom spremniku.

P405 Skladištiti pod ključem.

P406 Skladištiti u spremniku otpornom na nagrizanje/… s otpornom unutarnjom oblogom.

P407 Osigurati razmak između polica ili paleta.

P410 Zaštititi od sunčevog svjetla.

P411 Skladištiti na temperaturi koja ne prelazi …°C/…°F.

P412 Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122 °F.

P413 Skladištiti količine veće od … kg/… lbs na temperaturi koja ne prelazi … °C/… °F.

P420 Skladištiti odvojeno.

P402 + 404 Skladištiti na suhom mjestu. Skladištiti u zatvorenom spremniku.

P403 + P233 Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.

P403 + P235 Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Održavati hladnim.

P410 + P403 Zaštititi od sunčevog svjetla. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu.

P410 + P412 Zaštititi od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122 °F.

**Oznake obavijesti – odlaganje**

P501 Odložiti sadržaj/spremnik u/na …

P502 Za informacije o oporabi ili recikliranju obratiti se proizvođaču ili dobavljaču.