**OZNAKE OBAVIJESTI (P) PREMA CLP UREDBI I NJENIM IZMJENAMA**

Prilikom odabira oznaka obavijesti u skladu s člancima 22. i 28. stavkom 3. Uredbe CLP, dobavljači mogu kombinirati oznake obavijesti iz popisa, pazeći na jasnoću i razumljivost uputa.

U slučaju kad se unutar uglate zagrade […] nalazi neki tekst u oznaci obavijesti, to znači da taj tekst u uglatoj zagradi nije potrebno koristiti u svim slučajevima i da bi ga trebalo koristiti samo u određenim okolnostima. U tim slučajevima, uvjeti za korištenje kojima se objašnjava kad bi taj tekst trebalo koristiti dani su u stupcu 5. Priloga IV. Uredbe CLP.

Ako se kosa ili dijagonalna crta [/] nalazi u tekstu oznake obavijesti, to znači da se treba odlučiti između izraza koji su odvojeni tom crtom u skladu s uputama iz Priloga IV. Uredbe CLP.

Kad se tri točke […] nalaze u tekstu oznake obavijesti, pojedinosti o informaciji koju treba pružiti navedene su u stupcu 5. Priloga IV. Uredbe CLP.

Ako se u tekstu petog stupca Priloga IV. Uredbe CLP navodi da se oznaka obavijesti može izostaviti ako se na naljepnici nalazi druga oznaka obavijesti, ta se informacija može iskoristiti prilikom odabira oznaka obavijesti u skladu s člancima 22. i 28. Uredbe CLP.

**Oznake obavijesti – opće**

**P101** Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu.

**P102** Čuvati izvan dohvata djece.

**P103** Prije uporabe pročitati naljepnicu.

**Oznake obavijesti – sprječavanje**

**P201** Prije uporabe pribaviti posebne upute.

**P202** Ne rukovati prije upoznavanja i razumijevanja sigurnosnih mjera predostrožnosti.

**P210** Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.

**P211** Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja.

**P212** Izbjegavati zagrijavanje u zatvorenom prostoru ili smanjenje udjela desenzitirajućeg agensa.

**P220** Čuvati odvojeno od odjeće i drugih zapaljivih materijala.

**P222** Spriječiti dodir sa zrakom.

**P223** Spriječiti dodir s vodom.

**P230** Čuvati navlaženo s …

**P231** Rukovati i skladištiti u inertnom plinu/…

**P232** Zaštititi od vlage.

**P233** Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.

**P234** Čuvati samo u originalnom pakiranju.

**P235** Održavati hladnim.

**P240** Uzemljiti i učvrstiti spremnik i opremu za prihvat kemikalije.

**P241** Rabiti [električnu/ventilacijsku/rasvjetnu/…] opremu koja neće izazvati eksploziju.

**P242** Rabiti neiskreći alat.

**P243** Poduzeti mjere za sprečavanje statičkog elektriciteta.

**P244** Spriječiti dodir ventila i spojnica s uljem i masti.

**P250** Ne izlagati mrvljenju/udarcima/trenju/…

**P251** Ne bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe.

**P260** Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol.

**P261** Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.

**P262** Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom.

**P263** Izbjegavati dodir tijekom trudnoće i dojenja.

**P264** Nakon uporabe temeljito oprati …

**P270** Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.

**P271** Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru.

**P272** Zagađena radna odjeća ne smije se iznositi izvan radnog prostora.

**P273** Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

**P280** Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.

**P282** Nositi zaštitne rukavice za hladnoću i zaštitu za lice ili zaštitu za oči.

**P283** Nositi odjeću otpornu na vatru ili nezapaljivu odjeću.

**P284** [U slučaju nedovoljne ventilacije] nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava.

**P231 + P232** Rukovati i skladištiti u inertnom plinu/… Zaštititi od vlage.

**Oznake obavijesti – postupanje**

**P301** AKO SE PROGUTA:

**P302** U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM:

**P303** U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom):

**P304** AKO SE UDIŠE:

**P305** U SLUČAJU DODIRA S OČIMA:

**P306** U SLUČAJU DODIRA S ODJEĆOM:

**P308** U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost:

**P310** Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…

**P311** Nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…

**P312** U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…

**P313** Zatražiti savjet/pomoć liječnika.

**P314** U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet/pomoć liječnika.

**P315** Hitno zatražiti savjet/pomoć liječnika.

**P320** Hitno je potrebna posebna liječnička obrada (vidi … na ovoj naljepnici).

**P321** Potrebna je posebna liječnička obrada (vidi … na ovoj naljepnici).

**P330** Isprati usta.

**P331** NE izazivati povraćanje.

**P332** U slučaju nadražaja kože:

**P333** U slučaju nadražaja ili osipa na koži:

**P334** Uroniti u hladnu vodu [ili omotati vlažnim zavojem].

**P335** Izmesti zaostale čestice s kože.

**P336** Zamrznute dijelove odmrznuti mlakom vodom. Ne trljati oštećeno mjesto.

**P337** Ako nadražaj oka ne prestaje:

**P338** Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.

**P340** Premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje.

**P342** Pri otežanom disanju:

**P351** Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta.

**P352** Oprati velikom količinom vode/…

**P353** Isprati kožu vodom [ili tuširanjem].

**P360** Odmah isprati zagađenu odjeću i kožu velikom količinom vode prije uklanjanja odjeće.

**P361** Odmah skinuti svu zagađenu odjeću.

**P362** Skinuti zagađenu odjeću.

**P363** Oprati zagađenu odjeću prije ponovne uporabe.

**P364** I oprati je prije ponovne uporabe.

**P370** U slučaju požara:

**P371** U slučaju velikog požara i velikih količina:

**P372** Opasnost od eksplozije.

**P373** NE gasiti vatru kada plamen može zahvatiti eksplozive.

**P375** Gasiti s veće udaljenosti zbog opasnosti od eksplozije.

**P376** Ako je sigurno, zaustaviti istjecanje.

**P377** Požar zbog istjecanja plina: ne gasiti ako nije moguće sa sigurnošću zaustaviti istjecanje.

**P378** Za gašenje rabiti …

**P380** Evakuirati područje.

**P381** U slučaju istjecanja ukloniti sve izvore paljenja.

**P390** Apsorbirati proliveno kako bi se spriječila materijalna šteta.

**P391** Sakupiti proliveno/rasuto.

**P301 + P310** AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…

**P301 + P312** AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…

**P302 + P334** U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: uroniti u hladnu vodu ili omotati vlažnim zavojem.

**P302 + P352** U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode/…

**P304 + P340** AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje.

**P306 + P360** U SLUČAJU DODIRA S ODJEĆOM: odmah isprati zagađenu odjeću i kožu velikom količinom vode prije uklanjanja odjeće.

**P308 + P311** U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…

**P308 + P313** U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.

**P332 + P313** U slučaju nadražaja kože: zatražiti savjet/pomoć liječnika.

**P333 + P313** U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.

**P336 + P315** Zamrznute dijelove odmrznuti mlakom vodom. Ne trljati oštećeno mjesto. Hitno zatražiti savjet/pomoć liječnika.

**P337 + P313** Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.

**P342 + P311** Pri otežanom disanju: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…

**P361 + P364** Odmah skinuti svu zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe.

**P362 + P364** Skinuti zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe.

**P370 + P376** U slučaju požara: ako je sigurno, zaustaviti istjecanje.

**P370 + P378** U slučaju požara: za gašenje rabiti …

**P301 + P330** + P331 AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje.

**P302 + P335 + P334** U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: izmesti zaostale čestice s kože. Uroniti u hladnu vodu [ili omotati vlažnim zavojem].

**P303 + P361 + P353** U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom [ili tuširanjem].

**P305 + P351 + P338** U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.

**P370 + P380 + P375** U slučaju požara: evakuirati područje. Gasiti s veće udaljenosti zbog opasnosti od eksplozije.

**P371 + P380 + P375** U slučaju velikog požara i velikih količina: evakuirati područje. Gasiti s veće udaljenosti zbog opasnosti od eksplozije.

**P370 + P372 + P380 + P373** U slučaju požara: opasnost od eksplozije. Evakuirati područje. NE gasiti vatru kada plamen zahvati eksplozive.

**P370 + P380 + P375 [+ P378]** U slučaju požara: evakuirati područje. Gasiti s veće udaljenosti zbog opasnosti od eksplozije. [Za gašenje rabiti…].

**Oznake obavijesti – skladištenje**

**P401** Skladištiti u skladu s…

**P402** Skladištiti na suhom mjestu.

**P403** Skladištiti na dobro prozračenom mjestu.

**P404** Skladištiti u zatvorenom spremniku.

**P405** Skladištiti pod ključem.

**P406** Skladištiti u spremniku otpornom na nagrizanje/… s otpornom unutarnjom oblogom.

**P407** Osigurati razmak između polica ili paleta.

**P410** Zaštititi od sunčevog svjetla.

**P411** Skladištiti na temperaturi koja ne prelazi …°C/…°F.

**P412** Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122 °F.

**P413** Skladištiti količine veće od … kg/… lbs na temperaturi koja ne prelazi … °C/… °F.

**P420** Skladištiti odvojeno.

**P402 + P404** Skladištiti na suhom mjestu. Skladištiti u zatvorenom spremniku.

**P403 + P233** Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.

**P403 + P235** Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Održavati hladnim.

**P410 + P403** Zaštititi od sunčevog svjetla. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu.

**P410 + P412** Zaštititi od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122 °F.

**Oznake obavijesti – odlaganje**

**P501** Odložiti sadržaj/spremnik u/na …

**P502** Za informacije o oporabi ili recikliranju obratiti se proizvođaču ili dobavljaču.